Załącznik nr 1.2 do SIWZ
Nr postępowania ORG.271.
Opis Przedmiotu Zamówienia
Część 2. Sprzęt elektryczny

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca - „CHZ-1”
– wymiary:szer. 54cm x gł.60cm x wys. 171cm

Chłodziarko- zamrażarka opojemności 270 litrów posiada dwie komory: komorę chłodzenia o pojemności 175 litrów oraz trzy szufladową komorę zamrażania o pojemności 87 litrów. Wewnątrz komory chłodzenia znajdują się półki szklane w ilości 4szt. oraz półki na drzwiach w ilości 4 szt. Oświetlenie chłodziarki typu LED. Rozmrażanie chłodziarki odbywa się automatycznie, zamrażarki mechanicznie. Komora zamrażanina posiada również tzw. komorę szybkiego zamrażania. Kolor obudowy INOX, wnętrze białe. Mozliwość przełożenia drzwi.
Podstawowe parametry:
Klasa efektywności energetycznej: 	A+ (od A+++ do D) 	
Zużycie energii na dobę (kWh): 	0,704 kWh 	
Zużycie energii na rok (kWh): 	257 kWh 	
Zdolność zamrażania: 	4 kg / 24godz. 	
Czas przechowywania bez zasilania: 	16 godz. 	
Sterowanie: 	Mechaniczne 	
System chłodzenia: 	Statyczny 	
Czynnik chłodniczy: 	R600a 	
Poziom emisji hałasu [dB(A)]: 	40 dB(A) re 1pW 	

Lodówka wolnostojąca – „CHZ-2” 
– wymiary: szer.54cm x gł. 60cm x wys.84cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca w kolorze białym zasilana elektrycznie 2220-240V. drzwi wyposażone w antybakteryjną uszczelkę.
Pojemność całkowita brutto: 	12 l 	
Pojemność chłodziarki netto: 	101 l 	
Pojemność zamrażarki netto: 	13 l 	
Parametry:	
Klasa efektywności energetycznej: 	A+ 	
Zużycie energii na dobę (kWh): 	0,46 kWh 	
Zużycie energii na rok (kWh): 	169 kWh 	
Zdolność zamrażania: 	2 kg / 24godz. 	
Czas przechowywania bez zasilania: 	10 godz. 	
Sterowanie: 	Mechaniczne 	
System chłodzenia: 	Statyczny 	
Czynnik chłodniczy: 	R600a 	
Poziom emisji hałasu [dB(A)]: 	40 dB(A) re 1pW 	
Specyfikacja	
Możliwość przełożenia drzwi: 	Tak 	
Specyfikacja - Chłodziarka	
Oświetlenie wnętrza: 	Standardowe 	
Pojemnik na warzywa i owoce: 	Standardowy 	
Półki: 	Szklane / 2 	
Półki na drzwiach: 	Pełna szerokość / 3 	
Pojemnik na nabiał: 	Tak 	
Tacka na jajka: 	1 	
Rozmrażanie: 	Automatyczne 	
Specyfikacja - Zamrażarka	
Liczba komór: 	Klapa / 1 	
Kostki lodu: 	tacka na lód 	
Rozmrażanie: 	Ręczne 	

Czajnik elektryczny – „CZE”

Czajnik elektryczny wykonany z białego tworzywa, o pojemności 1,5 litra. Posiada nylonowy filtr,płaską grzałkę o mocy 2400W. Wyposażony jest również w antypoślizgową podstawę,automatyczny wyłącznik po ugotowaniu wody, bezpiecznik termiczny oraz zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Wyrób musi posiadać gwarancję producenta, że spełnia wymagania jakości i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z dyrektywami tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).

Lampka nocna - „LN”
– wymiary: wys. 35cm, podstawa średnica 14cm 

Lampka nocna wykonana z wysoko gatunkowego tworzywa sztucznego – podstawa i klosz. Klasa energetyczna A++, klasa ochronności 2-urządzenie elektryczne z podwójną izolacją. Lampka posiada przewód zasilający oraz wyłącznik w podstawie. Wraz z lampką należy dostarczyć dwa źródła światła typu LED o barwie ciepłej oraz mocy zalecanej przez producenta lampki. Kolor do uzgodnienia z Zamawiający. Wybór koloru nie może mieć wpływu na cenę.

Płyta ceramiczna - „PC” 
– wymiary szer. 592mm x gł. 522mm x wys. 51mm 

Płyta ceramiczna posiada min, 17 poziomów mocy grzania w 4 strefach grzewczych, posiada timer oraz sterowanie sensorowe. Pola grzewcze maja posiadać moc od 1,2 do 2,2 kW. Płyta musi posiadać 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, czasowy wyłącznik bezpieczeństwa oraz funkcję restart. Płyta zasilana elektrycznie. Płyta do wbudowania w blat kuchenny.
	Minimalna moc i wielkość pól grzewczych:
• Lewe przednie: Ø 145 mm, 1.2 kW
• Lewe tylne: Ø 180 mm, 2 kW
• Prawe przednie: Ø 210 mm, 2.2 kW
• Prawe tylne: Ø 145 mm, 1.2 kW 	

Piekarnik - „PK” 
– wymiary: szer. 59,4cm x gł.56,7cm x wys. 59,5cm

Piekarnik multifunkcyjny, wyposażony w sensorowy wyświetlacz, pieczenie 3D, grzałkę owalną, prowadnice teleskopowe, miękkie zamykanie drzwi, katalityczny system czyszczenia. Piekarnik posiada funkcję rozmrażania, oraz grill. Tylna ściana katalityczna, drzwi wykonane z pełnego szkła. Klasa efektywności energetycznej min. A++. Pojemność piekarnika min 70 litrów. Piekarnik wyposażony w 5 elementową drabinkę oraz dwie tacki. Piekarnik zasilany elektrycznie 220 -240 V. Piekarnik przeznaczony do zabudowy meblowej, kolor INOX.

Pralka wolnostojaca - „PL”
– wymiary: szer. 595mm x gł. 575mm x wys.845mm

Pralka wolnostojąca o pojemności 7 kg., ładowanie prania odbywa się od przodu, odzielne ustawianie temperatury w sposób stopniowy,maxymalna prędkosc wirowania 1200 obr/min. I zmienna regulacja obrotów wirowania.Posiada również płynne opóznienie startu prania. Posiada nóżki do rególowania poziomu. Ponad to pralka musi posiadać minimalne parametry takie jak:klasa efektywności energetycznej A+++, maxymalne roczne zużycie wody 9600 l/rok, maxymalne roczne zużycie prądu 175 kWh/rok, efektywność suszenia „B”, maxymalna moc przyłaczeniowa 1850 W, maxymalny poziom hałasu 59/79 db. Pralka zasilana elektrycznie. 220 -240 V. Pralka posiada system prania np. FreshCare+, kolor 15 stopni, program kolorowy.

Programy

Suszarka do rąk „SSR” 
– wymiary: 252mm x 273mm x 207mm

Elektryczna suszarka do rąk wykonana z wysoko gatunkowego tworzywa typu ABS w kolorze białym, o mocy 2100 W i poziomie hałasu 75 dB. Suszarka montowana do ściany. Montażu dokonuje dostawca na własny koszt i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Żelazko - „Ż”

Żelazko posiada regulację temperatury oraz lampkę kontrolną, która informuje czy urządzenie jest gotowe do pracy. Komfort użytkowania podnosi wygodny, plastikowy uchwyt oraz kabel o długości 1,8m, który zapewnia nam możliwość swobodnego poruszania. Urządzenie wyróżniają ponadto kompaktowe wymiary oraz niewielka waga. Kolor uchwytu: czarny. 
•	Lampka kontrolna
•	Stopa prasująca: aluminiowa
•	Napięcie zasilania: 230 V
•	Ciężar: 1,45 kg
•	Pobór mocy: 1100 W
•	Dł. przewodu przyłącz.:1,8 m
•	Posiada atest: "B", CE.