[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.400.12
nan=Budowa oświetlenia tunelu w ciągu ul. Mlecznej w Cieszynie pod drogą krajową S52
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk
afn=47-450 Roszków, ul. Pomnikowa 6
nb=Budowa oświetlenia tunelu w ciągu ulicy Mlecznej w Cieszynie, pod drogą krajową S521310
ab=Cieszyn, ul. Mleczna - tunel pod drogą S52
ni=Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
ai=ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn
nk=mgr inż. Rafał Kramarczyk	Instalacje elektryczne
npn=mgr inż. Rafał Kramarczyk	Instalacje elektryczne
dt=06.2023	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Prace ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0316-02	5-10	0316-02		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	7,68		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,68	1	24*0,4*0,8						

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0317-02	5-10	0317-02		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	5,76		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,76	1	24*0,4*0,6						

[POZYCJA]
id=92
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		1
mpn=1211
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[ELEMENT 1]
na=Kable, przewody, połaczenia wyrównawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=2

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-02	5-10	0114-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-06	5	0717-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-06	5	0717-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=_1211
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		0
na=Uziomy ze stali ocynkowanej ogniowo o długości 10 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-05	5-08	0803-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 25 mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=208
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=233
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=_1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-04	5	0303-04		1
mpn=1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-IE-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=276
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=0	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE-02

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=0	4		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=0	4		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=Szafa oświetlenia ulicznego
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=3

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie uliczne
wa=0
kn=0	0	0
id=18
nu=4

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-01	5-08	0803-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=253
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		0
na=Montaż wysięgników rurowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=22
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1005-06	5-10	1005-06		1
mpn=1211
na=Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw ledowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=23
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=24
ob=0	4		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=25
ob=0	4		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[SUMA KONTROLNA]
806DD027A474770BE9E42252792D34E7
