**Załącznik nr 2 do SIWZ**

Dane o konstrukcji budynków i zabezpieczeniach przeciw pożarowych i przeciw kradzieżowych stan na dzień 30.10.2015 r.

**1. Lokalizacja ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn**

**Informacje ogólne:**

Siedziba firmy, baza pojazdów ze stacją obsługi i myjnią. Pomieszczenia warsztatowo magazynowe. Teren ogrodzony z portiernią. W godzinach pracy dozór dyspozytora, po godzinach fizyczny dozór pracowników agencji ochrony mienia. Monitoring – 6 kamer sygnał do rejestratora znajdującego się na dyspozytorni. Pomieszczenie kasowe – okna zewnętrzne okratowane, wewnętrzna szyba kuloodporna, alarm z powiadamianiem i interwencja agencji ochrony mienia.

**1.1 Budynek socjalno biurowy**

Lokalizacja ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 2

Ściany: cegła

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna na deskach

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: hydranty

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak (parter)

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: nie, oszklenia antywłamaniowe: tak

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: nie

Drugie drzwi:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: nie, oszklenia antywłamaniowe: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie,

Inne drzwi: (do kasy)

Pełne: tak,

Oszklone: nie,

Ilość zamków: 2,

Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm połączony z jednostką ochrony: tak, z włączeniem do akcji załóg: tak

(pomieszczenie kasowe)

Monitoring: tak

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: brak

**1.2 Budynek magazyn + warsztat**

Lokalizacja: ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: cegła

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: blacha stalowa z ociepleniem wełną mineralną i częściowo papa na

deskach

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak,

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe (do kilku pomieszczeń)

Pełne: tak

Ilość zamków: 1-2, zamek atestowany: nie,

Inne drzwi:

Pełne: tak

Ryglowane od środka: tak,

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: brak

**1.3 Budynek stacja obsługi + myjnia**

Lokalizacja ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: cegła

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa na deskach

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: hydrant

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie

Ilość zamków:1 zamek atestowany: tak, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: nie

Inne drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków:1, kłódki: nie, kraty: nie

Ryglowane od środka: tak

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: tak, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**1.4 Budynek magazynowo-garażowy**

Lokalizacja: ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak (frontowa ściana budynku jest granicą ogrodzenia)

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: cegła

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2. Oczyszczalnia ścieków - lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn**

**Informacje ogólne:**

Oczyszczalnia pracuje całodobowo – nadzór nad całym obiektem dyspozytora i pracowników zmianowych.

Budynek administracyjny (w nim punkt kasowy) i budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu – dodatkowo alarm lokalny.

Kontenerowa stacja zlewna ścieków dodatkowy monitoring – kamery – sygnał do dyspozytora i rejestrowany.

**2.1 Budynek administracyjny**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - nie

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 2

Ściany: segmenty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak (w piwnicy od frontu)

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: tak, kraty: nie

Drugie drzwi: dwoje drzwi do łącznika za budynkiem administracyjnym

Pełne: nie,

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: tak, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: tak

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.2 Budynek krat z wymiennikownią**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 44-300 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: czujniki gazów

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Oszklone: nie,

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Drugie drzwi: drzwi wejściowe umieszczone w bramie stalowej ryglowanej od środka

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.3 Budynek pompowni ścieków surowych**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Przeznaczenie budynku:

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1+2 podziemne

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: czujniki gazów

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: ryglowane od środka

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.4 Budynek pompowni dla potrzeb piaskownika**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane - cegła

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: ryglowane od środka

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.5 Budynek stacja transformatorów 15/0,4 kV i rozdzielni głównej**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: tak

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak (szyby zbrojone)

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Inne drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, kłódki: 1, kraty: nie

Ryglowane od środka: (3 drzwi stalowych do pomieszczeń transformatorów, do

ogromów kłódka)

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.6 Budynek pompownia osadu recyrkulowanego z dyspozytornią**

Lokalizacja ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 3

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie. kraty: nie

Inne drzwi:

Pełne: tak,

Ilość zamków: 1, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.7 Budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 2

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak (w oknach warsztatu), w pozostałych nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie (szkło zbrojone)

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: ryglowane od środka

Inne drzwi:

Pełne: tak,

Ryglowane od środka: tak,

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: tak

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.8 Budynek rozdzielni wysokiego napięcia 15kV**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: (szyby zbrojone, jedno okno luxfery)

Kraty: tak (w 2 oknach frontowych), w pozostałych nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Inne drzwi:

Pełne: tak

Ryglowane od środka: tak

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: nie

**2.9 Budynek warsztatów i garaży**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: segmenty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak (zewnętrzne okna)

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak (bramy garażowe Horman-12szt)

Ilość zamków: (w 6 bramach drzwi z zamkiem), zamek atestowany: tak, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: nie, (dwoje drzwi do łącznika z budynkiem warsztatowym)

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: tak, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.10 Budynek pompowni kanalizacyjnej**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1+1podziemna

Ściany: murowane (beton komórkowy +cegła)

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciw pożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.11 Budynek - magazyn materiałów eksploatacyjnych**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane (cegła)

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.12 Budynek - magazyn wapna chlorowanego**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane (cegła)

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciw pożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciw pożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie,

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

Czy w/w alarmy są sprawdzane: nie

**2.13. Wiata na sprzęt transportowy**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja: wiata o konstrukcji stalowej

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: 3 ściany z blachy trapezowej, niepełna wysokość

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.14** **Wiata Stacji Dmuchaw SD1**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

Konstrukcja: wiata

Ściany: brak

Przeznaczenie: zadaszenie dmuchaw do napowietrzania komór nitryfikacji

Konstrukcja dachu: metal

Pokrycie dachu: blacha trapezowa

Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie, uziemienie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Czujniki dymu: nie

Hydrant: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.15 Wiata Stacji Dmuchaw SD2**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

Konstrukcja: wiata

Ściany: brak

Przeznaczenie: zadaszenie dmuchaw do napowietrzania komór denitryfikacji

Konstrukcja dachu: metal

Pokrycie dachu: blacha trapezowa

Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie, uziemienie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Czujniki dymu: nie

Hydrant: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.16 Kontenerowa stacja zlewna ścieków**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja: kontener

Ilość kondygnacji: 1

Ściana: blacha stalowa ocieplana

Stropy: blacha stalowa ocieplana

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie brak

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.17 Budynek pompowni ścieków po starej obsługowej pompowni ścieków (nieeksploatowany)**

Lokalizacja ul. Fiołków, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 2

Ściany: cegła

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie,

Inne drzwi:

Pełne: tak,

Oszklone: nie,

Ilość zamków: 1,

Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: brak

**3. Stacja przeładunkowa odpadów PSZOK-lokalizacja ul. Motokrosowa, 43-400 Cieszyn**

Informacje ogólne:

W godzinach 6.00- 14.00 nadzór pracowników, pozostała część doby monitoring – kamery – sygnał do dyspozytora.

**3.1 Zasobnia z rampą najazdową**

Lokalizacja ul. Motokrosowa, 43-400 Cieszyn

(Referat Gospodarki Odpadami)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciw pożarowe

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: nie

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: tak

Główne drzwi wejściowe: (nie dotyczy)

Drugie drzwi: (nie dotyczy)

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**3.2 Budynek - magazyn „inwestorski” (pomieszczenia biurowe i socjalne) z magazynem surowców wtórnych**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa, 43-400 Cieszyn

(Referat Gospodarki Odpadami)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane

Stropy - brak

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciw pożarowe

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: tak

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: 2 hydranty

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: tak

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklenie antywłamaniowe: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: tak

Inne drzwi:

Pełne: tak

Ryglowane od środka: tak

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora oczyszczalni)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**3.3 Wiata magazynowo – warsztatowa** (nieeksploatowana)

Lokalizacja: ul. Motokrosowa, 43-400 Cieszyn

(Referat Gospodarki Odpadami)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja:

Ilość kondygnacji: 1 (boksy betonowe na wylewce betonowej bez zadaszenia).

Ściany: betonowe

Stropy - brak

Pokrycie dachu: brak

b. Zabezpieczenia przeciw pożarowe

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

nie dotyczy

**4. Cmentarz**

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

Informacje ogólne:

Obiekt cmentarza w godzinach 7.00 – 15.00 dozorowany przez pracowników. O zmierzchu kontrola obiektu i bramy zamykane przez pracowników ochrony mienia.

Budynek bramy cmentarza (pomieszczenie biurowe) dodatkowo alarm z powiadamianiem i interwencją agencji ochrony mienia.

**4.1 Budynek bramy cmentarza** (z pomieszczeniem biurowym)

(Dział Cmentarzy)

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 2

Ściany: murowane

Stropy: miękki tzw. „ordeka”

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: tak

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: tak

Inne drzwi: 4 sztuki

Pełne: tak,

Ilość zamków: 1, kraty: nie (w kaplicy 2 zamki)

Ryglowane od środka: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm połączony z jednostką ochrony: tak, z włączeniem do akcji załóg: tak

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak elektroniczna

Inne zabezpieczenia: nie

**4.2 Wiata garażowa**

(Dział Cmentarzy)

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: blacha

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: kłódki

**4.3 Garaż stalowy**

(Dział Cmentarzy)

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: blacha

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: kłódki

**6.1 Domek kempingowy letniskowy**

Lokalizacja ul. Lipowska, 43-459 Ustroń- Lipowiec

Przeznaczenie budynku: domek kempingowy

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Konstrukcja nośna: szkieletowa drewniana

Ściana: drewniana ocieplona wełną mineralną, obmurowana, obłożona boazerią

Stropy: drewno

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: szklenie zwykłe : tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak,

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: nie, kraty: tak

Inne drzwi: do toalety zewnętrznej

Pełne: tak,

Ilość zamków: 1, ilość kłódek 1, kraty: nie

Ryglowane od środka: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: okiennice

**7.1 Wiata metalowa** (nieeksploatowana)

Lokalizacja: ul. Łukowa 43-400 Cieszyn

a. Konstrukcja:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: blacha

Stropy: brak

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak 2 sztuki

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: kłódka

**9.1 Budynek Szaletu**

Lokalizacja: ul. Dojazdowa, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony - nie

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane

Stropy: betonowy

Elementy drewniane-nie

Pokrycie dachu: papa-tak

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe: część damska- 1 szt., część męska-1 szt.

Pełne: tak, Konstrukcja ramy -drewniane

Oszklone-nie,

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty-nie

Inne drzwi wewnętrzne:

Pełne: nie, Konstrukcja-aluminiowa/drewniana

Oszklone-tak, oszklenia zwykłe-tak, oszklenia antywłamaniowe-nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie,

Alarm połączony z jednostką ochrony-nie, włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: nie

**9.2 Budynek Szaletu**

Lokalizacja: ul. Ratuszowa, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony - nie

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane

Stropy: betonowy

Elementy drewniane-nie

Pokrycie dachu: papa-tak

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe: część damska- 1 szt., część męska-1 szt.

Pełne: nie, Konstrukcja-aluminiowa

Oszklone-tak, oszklenia zwykłe-tak, oszklenia antywłamaniowe-nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty-nie

Inne drzwi wewnętrzne:

Pełne: nie, Konstrukcja-aluminiowa/drewniana

Oszklone-tak, oszklenia zwykłe-tak, oszklenia antywłamaniowe-nie

Ryglowane od środka: tak, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie,

Alarm połączony z jednostką ochrony-nie, włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: nie